**NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DO PROCESU MIGRACJI:**

**P. Ile licencji powinienem użyć na każdy punkt dostępowy?**

O. Liczba licencji aktywowana na dany punkt dostępowy powinna odpowiadać liczbie Elevated SM, które muszą się połączyć z tym punktem dostępowym. Cambium Networks generując klucz do licencji statycznej zwiększyło 0 25%  ilość licencji, dzięki czemu możesz dodać więcej licencji - przykładowo na sytuacje gdy Elevated SM będzie przełączany z jednego punktu dostępowego do drugiego. Liczbę licencji można zwiększyć tylko poprzez dodanie nowych licencji przy wykorzystaniu otrzymanego klucza Entitlement.  Nie można zmniejszyć liczby licencji na danym AP.

**P. Czy dodatkowe licencje (+25%) można również zastosować do licencjonowania nowych urządzeń Elevate ?**

O. Bufor 25% ma na celu umożliwienie obsługę aktualnie pracujących Elevated SM. Nie ma na celu wspierania podłączania nowych obcych urządzeń. Skontaktuj się z nami jeśli przyznana ilość licencji jest nie pokrywa Twojego zapotrzebowania.

**P. Co się stanie, jeśli dojdzie do awarii sprzętowej AP, czy licencja może zostać przeniesiona na zastępczy AP?**

O. Potraktuj tę sytuację tak, jak każdą RMA, kontaktując się z pomocą techniczną Cambium. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie. Jeśli urządzenie nie może zostać naprawione i musi zostać wymienione, wsparcie zapewni, że taka sama liczba licencji zostanie zastosowana do urządzenia zastępczego.

**P. Jak sprawdzić czy przyznana przez Cambium Networks liczba licencji będzie wystarczająca do  obsługi wszystkich aktualnie pracujących urządzeń Elevate?**

O. Zapoznaj się z udostępnionym [programem](https://bezprzewodowi.pl/wiedza/inwentaryzacja-licencji-elevate/), który w prosty sposób wykona inwentaryzację podłączonych   Elevated SM. Opis programu i jego pobranie znajduje się w artykule: <https://bezprzewodowi.pl/wiedza/inwentaryzacja-licencji-elevate/> .

**P.** **Zrobiłem zmianę licencjonowania dla AP  ale nie zaznaczyłem kraju. Licencja się wygenerowała, wrzuciłem na antenę ale zakres częstotliwości jest marny. Czy możliwe jest dla wygenerowanej zmienić ustawienie COUNTRY ?**

O. Aby zmienić COUTRY należy wygenerować ponownie licencję zgodnie z procedurą:<https://bezprzewodowi.pl/wiedza/jak-zmienic-region-coutry-na-stacji-bazowej-epmp-1000-2000-3000/> Aktywowane licencje ELEVATE dla danej stacji są na stale do niej przypisane, i będą zaszyte w każdym generowanym nowym kluczu.

**P. Czy udostępniony na moim koncie licencji ENTITLEMENT, który nie zostanie aktywowany do 31 maja będę mógł wykorzystać po tym terminie?**

O. Udostępniony klucz do aktywacji licencji statycznych nie ma terminu ważności i można go również będzie wykorzystać do aktywacji licencji po 31 maja 2023.

**P. Jak mogę rozpoznać czy korzystam z licencji FLEXIBLE czy z licencji FIXED?**

O. Jeśli w zakładce Tools > Licence Management jest zaznaczona opcja ENABLED w oknie Flexible Licence Management, to oznacza że aktualnie to AP korzysta z licencji FLEXIBLE.

**P. Jak mogę sprawdzić czy do danego AP były wcześniej przypisane licencje FIXED?**

O. Na wcześniejsze aktywowanie licencji FIXED dla danego AP świadczy składnia klucza znajdującego się w polu Local Licence Key okna Fixed Licence Management. Znajdująca się w tym kluczu litera "U" a po niej cyfra (od 2 do 12o) wskazuje na aktywowanie licencji Elevate o ilości równej liczbie znajdującej się po literze "U" (np  .../U50/... oznacza 50 licencji Elevate w trybie FIXED przypisanych do tego AP).